LE980-7, 16 gleichabständige CIELAB-Stufen in cmy0*(ORS18) für Farbserien B-R, R-J, J-G, G-B, W-R, W-RJ, W-J, W-JG, W-G, W-GB, W-B, W-BR, W-R, W-N, N-W und 14 CIE-Testfarben (links)

Benutzte Koordinate Umfeld Infeld