XG360-1

λd /nm λc /nm

log [PoDoTo]

Zapfenempfindlichkeit normiert auf eins

T_o D_o P_o u_λ = (λ - 555) / 50 logP_o = -0,35[u_λ-u570]^2 logD_o = -0,35[u_λ-u540]^2 logT_o = -0,35[u_λ-u435]^2

700 435 540 570