ZE110-7

Für Eingabe olv*30 (TLS00) und Ausgabe olv*3m für 4 Systeme ( m=0 bis 4)

Nr.Farbe olv*30

->TLS00 n*, c*, H*si0

->TLS00

a*r0 = o*30 cos(30) + l*30 cos(150) b*r0 = o*30 sin(30) + l*30 sin(150) - v*30 sin(270)

H*s0 = atan ( b*r0 / a* r0) H*si0 = round ( H*s0 )