AED00-1N, Input file: http://farbe.li.tu-berlin.de/AED0/AED00-1N.EPS, 1MR, gamma gP=1,000, CYP8=CYN8

AED01-1, Picture B4Wdd: 16 equidistant steps rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor

AED01-3, Picture B5Wdd: Script and Landolt-rings PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AED00-5, Picture B2Wdd: radial gratings PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor AED01-5, Picture B6Wdd: Landolt-rings W-Cd; W-Md; PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

AED00-7, Picture B3Wdd: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor AED01-7, Picture B7Wdd: Landolt-rings W-Yd; W-N; PS operator: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor