AF090-3, Fig. A1Wdd: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n

Étoile de Siemens N-Z

10 20 30

Étoile de Siemens N-W

10 20 30

Étoile de Siemens W-N

10 20 30

Étoile de Siemens W-Z

10 20 30

AF090-5, Fig. A2Wdd: Élément B: 5 paliers de gris L* èquidistante + N0 + W1; PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{entrée}

(absolu)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relative)

w*_{entrée}

AF090-7, Fig. A3Wdd: Élément C: 16 paliers de gris L* èquidistante; PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{entrée}

(absolu)

No et code Hex

w*=l*_{CIELAB, r}

(relative)

w*_{entrée}

AF091-1, Fig. A4Wdd: Élément D: anneaux de Landolt W-N; PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n échelonnement du font code hex

anneaux de Landolt W-N échelonnement font code hex

Élément: fond - anneaux

AF091-3, Fig. A5Wdd: Élément E: trame linéaire à 45o (ou 135o); PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n largeur de trame in lpi

AF091-5, Fig. A6Wdd: Élément F: trame linéaire à 90o (ou 0o); PS opérateur : rgb/cmy0/w/000n largeur de trame in lpi