AGD61-1N, Eingabedatei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGD6/AGD60-1N.EPS, 1MR, Gamma gP=1,000, CYP8=CYN8

AGD60-3, Bild A1Wdd: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

Radialgitter (Siemenssterne) N-Z

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) N-W

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) W-N

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

10 20 30

AGD60-5, Bild A2Wdd: Element B: 5 visuell gleichabständige L*-Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{Eingabe}

(absolut)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

w*_{Eingabe}

AGD60-7, Bild A3Wdd: Element C: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{Eingabe}

(absolut)

Nr. und Hex-Code

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

w*_{Eingabe}

AGD61-1, Bild A4Wdd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

Umfeldstufe Hex-Code

Landoltringe W-N

Ringstufe Hex-Code

Code: Umfeld - Ring

AGD61-3, Bild A5Wdd: Element E: Linienraster unter 45o (oder 135o); PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

Rasterweite in lpi

AGD61-5, Bild A6Wdd: Element F: Linienraster unter 90o (oder 0o); PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

Rasterweite in lpi