AGG91-7N

Gleich gestufte Farbreihen in Bunttonebenen für Offset mit und CIELAB-Daten LCh*

rgb*-Ein-Ausgabe LCh*von Offset-Farben Farbe rgb* LCh* R_e Elementar-Rot 1 0 0 0, 0, 0 Y_e Elementar-Gelb 1 1 0 0, 0, 0 G_e Elementar-Grün 0 1 0 0, 0, 0 B_e Elementar-Blau 0 0 1 0, 0, 0 N Schwarz 0 0 0 0, 0, 0 W Weiß 1 1 1 0, 0, 0 Daten nach Prüfvorlage DIN 33872-2, S. 9-12

http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872.html

Elementar-Bunttonwinkel von CIE R1-47, siehe

http://web.archive.org/web/20160304130704/http://files.cie.co.at/526.pdf

Offset-Farben (9stufig) im -CIELAB-Farbraum

0 0 CIELAB Buntheit C*_{ab}

CIELAB Helligkeit L* 100

100 LCh*_N=0, 0, 0 rgb*_N=0, 0, 0

LCh*_W=0, 0, 0 rgb*_W=0, 0, 0LCh*=0, 0, 0rgb*=0, 0, 0LCh*_{,N}=0, , 0rgb*_{,N}=, , LCh*_{,W}=0, , 0rgb*_{,W}=, ,

Offset-Farben (9stufig) im -CIELAB-Farbraum

0 0 CIELAB Buntheit C*_{ab}

CIELAB Helligkeit L* 100

100 LCh*_N=0, 0, 0 rgb*_N=0, 0, 0

LCh*_W=0, 0, 0 rgb*_W=0, 0, 0LCh*=0, 0, 0rgb*=0, 0, 0

Offset-Farben (9stufig) im -CIELAB-Farbraum

0 0 CIELAB Buntheit C*_{ab}

CIELAB Helligkeit L* 100

100

LCh*=, , 0rgb*=0,25, 0,25, 0,25

LCh*_N=0, 0, 0 rgb*_N=0, 0, 0

LCh*_W=0, 0, 0 rgb*_W=0, 0, 0LCh*=0, 0, 0rgb*=0, 0, 0