AN060-3, Figur A1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0/w/000n radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

10 20 30

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

10 20 30

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

10 20 30

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

10 20 30

AN060-5, Figur A2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{input}

(absolutt)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

w*_{input}

AN060-7, Figur A3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/Y_{input}

(absolutt)

Nr. og Hex-code

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

w*_{input}

AN061-1, Figur A4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0/w/000n omfelt-trinn Hex-code

Landoltringer W-N ring-trinn Hex-code

kode: omfelt - ring

AN061-3, Figur A5Wdd: Element E: Linjeraster med 45o (eller 135o); PS operator: rgb/cmy0/w/000n rasterbredde i lpi

AN061-5, Figur A6Wdd: Element F: Linjeraster med 90o (eller 0o); PS operator: rgb/cmy0/w/000n rasterbredde i lpi