AN17/AN17L0NA.PDF /.PS1/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY8 (288:1): gP=1,000; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY8_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS2/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY7 (144:1): gP=0,924; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY7_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS3/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY6 (72:1): gP=0,850; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY6_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS4/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY5 (36:1): gP=0,775; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY5_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS5/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY4 (18:1): gP=0,700; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY4_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS6/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY3 (9:1): gP=0,625; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY3_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS7/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY2 (4,5:1): gP=0,549; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY2_1.PDF /.PS

AN17/AN17L0NA.PDF /.PS8/8, rgb/cmy0/000n/w->rgbde

CY1 (2,25:1): gP=0,475; gN=1,000 http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0PX_CY1_1.PDF /.PS