Ee071-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg040-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

Bildpixel: 192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048

Ee071-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

Ee071-5, Bild B2: Radialgitter PS-Operator olv* setrgbcolor Ee071-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor

Ee070-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor Ee071-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor