1^{BE840-7A}

ToGo->BaBo

430 470 510

λ /nm u_λ logarithmic B_a, B_o-data log B_a = (log S_o + log G_o)/2 log B_o = log B_a + 0,22 log [ B_a, S_o, G_o ] u_λ = (λ - 550) / 50 logS_o = -0,35[u_λ-u430]^2 logG_o = -0,35[u_λ-u_{510}]^2 Adaptation: λ_{GS}=470

0 550

maximum log(G_m)=-0,22 G_m=0,59 Threshold t_a=0,00