1^{BE850-4A}

DoOo->YaYo

540 570 600

λ /nm u_λ logarithmic L_a, L_o-data log L_a = (log M_o + log O_o)/2 log L_o = log L_a + 0,12 log [ L_a, M_o, O_o ]

L_a M_o-L_a O_o-L_a u_λ = (λ - 550) / 50 logM_o = -0,35[u_λ-u540]^2 logO_o = -0,35[u_λ-u_{600}]^2 Adaptation: λ_{MO}=570

0 550

maximum log(L_m)=-0,12 L_m=0,74 Threshold t_a=0,00