1-001130-L0 BE991-7N_2

CIELAB_D65; D50 Optimal colours (o); 6 of maximum (m) C_{AB}; chroma (a*_{D65,10}, b*_{D65,10}); Name and spectral range: R_{me} 570_770 Y_{me} 510_770 G_{me} 470_570 C_m 380_570 B_{me} 380_510 M_m 570_470 R_o 570_440 G_o 520_570

XYZ_{w,10}=0 , 0 , 0 a*_{10} = 500 (a’_{10} - a’_{n,10}) Y_{10}^{1/3} b*_{10} = 500 (b’_{10} - b’_{n,10}) Y_{10}^{1/3} a’_{10} = a_{20} [x_{10}/y_{10}]^{1/3} b’_{10} = b_{20} [z_{10}/y_{10}]^{1/3} a_{20}=[1/X_{D65,10}]^{1/3}=0,2193 b_{210}=-[1/ZD65_{,10}]^{1/3}=-0.08418 n = D50 D50