BGE80-7N

BGE80-7G

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Grün Gd λd=535nm

λ1= 493 λ2= 567 0,200

R(λ)

0,399

0,102

G+

G-

BGE80-7C

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Cyanblau Cd λd=489nm

λ2= 567 0,200

R(λ)

0,399

0,102

C+

C-

BGE80-7Y

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Gelb Yd λd=570nm

λ1= 493 0,200

R(λ)

0,399

0,102

Y+

Y-

BGE80-7W

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Weiß Wd

0,200

R(λ)

0,399

0,102

W+

W-

BGE80-7B

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Blau Bd λd=463nm

λ2= 493 0,200

R(λ)

0,399

0,102

B+

B-

BGE80-7N

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Rot Rd λd=596nm

λ1= 567 0,200

R(λ)

0,399

0,102

R+

R-

BGE80-7M

Wellenlänge λ /nm Kontrast C=4:1

R2(λ)=log[R(λ)/0,20] Reflexionsfaktor Geräte-Magentarot Md λc=535cnm

λ1= 567 0,200

R(λ)

0,399

0,102

M+

M-

M+

M-

Kontrast C=4:1=Rmax:Rmin

Wellenlängenbereiche für CIE-Normlichtart D65

Rmax(λ)=0,399, Rmin(λ)=0,102 R1(λ)=log[R(λ)/0,200]