EE181-8A_1

wavelength λ /nm

P60

HPE_CIE02-cone sensitivity Ysum=100 s-02,n(λ)=[B31x-02,s(λ)+B32y-02,s(λ)+B33z-02,s(λ)]/0,00 B3j 0,000 0,000 1,000 (λ~445) P60: Σs-02,s(λ)=0,00 s-02,n(λm)=1 λ1,m,2=380, 0, 380