EE290-4A_1

wavelength λ /nm

P60

HPE_CIEF02_X-cone sensitivity Ysum=100 g-F02_X,n(λ)=[B11x-F02_X,s(λ)+B12y-F02_X,s(λ) +B13z-F02_X,s(λ)]/0,00

g-F02_X,n(λ)=m-F02_X,n(λ)/0,88 o-F02_X,n(λ)=2*0,88[l-F02_X,n(λ) - m-F02_X,n(λ)]

B1j 0,2105 0,8550 -0,0396 (λ~570) P60: Σl-F02_X,s(λ)=0,00 λ1,m,2=380, 0, 380