EE481-1A

420 470 520 570 620 T_o B_o G_o L_o R_o

λ /nm u_λ

T_o, B_o, G_o, L_o, R_o data logT_o =-0,35[u_λ-u420]^2 logB_o =-0,35[u_λ-u_{470}]^2 T_o, B_o, G_o, L_o, R_o u_λ=(λ - 550) / 50 logG_o =-0,35[u_λ-u520]^2 logL_o =-0,35[u_λ-u_{570}]^2 logR_o =-0,35[u_λ-u_{620}]^2

0 550

Threshold t_a=0,03