EE500-1A

445 545570 S_o M_o L_o

λ /nm u_λ

S_o, M_o, L_o data Cone sensitivities

S_o, M_o, L_o u_λ=(λ - 550) / 50 logS_o =-0,35[u_λ-u445]^2 logM_o =-0,35[u_λ-u_{545}]^2 logL_o =-0,35[u_λ-u_{570}]^2

0 550

Threshold t_a=0,00