EE531-5A

470 520 570 620 670 470c

L_{lo}

B_{lo}

λ /nm u_λ

L_{la}, L_{lo} data L_{la}=(L_{lo} + 1 - L_{lo})/2=0,5 B_{lo} = L_{lo-} = 1 - L_{lo} L_{lo}, L_{la}, B_{lo} = 1 - L_{lo} u_λ=(λ - 550) / 50 logL_o =-0,35[u_λ-u570]^2 L_{lo} = L_o

Adaptation: λ_{BU}=570

0 550

maximum log(L_{lam})=-0,30

L_{lam}=0,5

Threshold t_a=0,03