EG481-2A

420 470 520 B_{lo}

B_{la}

λ /nm u_λ

B_{la}, B_{lo}-Daten B_{la}=(T_o + G_o)/2 B_{lo} = B_{la} / 0,46 B_{lo}, B_{la}, T_o, B_o, G_o u_λ=(λ - 550) / 50 logT_o =-0,35[u_λ-u420]^2 logB_o =-0,35[u_λ-u_{470}]^2 logG_o =-0,35[u_λ-u_{520}]^2 Adaptation: λ_{TG}=470

0 550

maximum log(Bla_m)=-0,33

B_{lam}=0,46

Schwelle t_a=0,03