EG910-1A

Für jede Farbe, Y_{W,10}=100, klaus.richter@mac.com [max (m) Buntwert?], in der Normfarbtafel (x_{10}, y_{10})

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

x_{10} y_{10}

CIE 1964

TS Sm

BeMλ=Sλ

V’Vλ=Sλ

GeMmVmYeRePLDM