% LG310-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Ym und normiert: Yn = Yw = 89, Seite 1/8; Display-Typ: LCD_projector_100828_1 % LG31_LCD projector_1 0%_Fadin

% 1000[r,g,b]Fadin i s no.