SE681-8 λd /nm λc /nm

log[PaDaTa]-logWa Cone exitation eW

T_o D_oP_o u_λ = (λ - 555) / 50 logP_o = -0,35[u_λ-u570]^2 logD_o = -0,35[u_λ-u545]^2 logT_o = -0,35[u_λ-u445]^2 logWo = -0,35[u_λ-u520]^2

445 545 570