SG620-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Ym und normiert: Yn = Yw = 100; für LECD-Display (wenig Glanz), Seite 1/4; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1