SG680-5 λd /nm λc /nm

log [LoMaSa]

Retinaempfindlichkeit adaptiert auf Zapfen- Verhältnis L:M:S=16:8:1

S_a M_aL_o logLa = log Lo + 0.00 logM_a = log M_o - 0.3 logS_a = log S_o - 1.2

700 450 538 563