SI680-7 λd /nm λc /nm

log [LoMoSoUoNoWa] Calculated data U_o,N_onormalized to one logW_a = 0,5 [logU_o+logN_o]

N_oW_aU_o u_λ = (λ - 550) / 50 logU_o = -0,35[u_λ-u550]^2 logN_o = -0,35[u_λ-u500]^2 logW_o= -0,35[u_λ-u525]^2 logWa = logWo-logUo(525)

450 537 563

500 525 550