TF891-1, Fig. D4W-: 16 paliers équidistants rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TF891-3, Fig. D5W-: code et anneau de Landolt PS opérateur: rgb->rgb_- setrgbcolor

TF890-5, Fig. D2W-: étoile de Siemens PS opérateur : rgb setrgbcolor TF891-5, Fig. D6W-: anneaux de Landolt W-R-; W-G-; PS opérateur: rgb setrgbcolor

TF890-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TF891-7, Fig. D7W-: anneaux de Landolt W-B-; W-N; PS opérateur: rgb setrgbcolor

TF890-3, Fig. D1W-: motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); ; PS opérateur: 4 colorimage

192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048