TF941-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TF941-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauPS operator rgb->rgb_- setrgbcolor

TF940-5, Fig. B2W-: radial callebotis PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor TF941-5, Fig. B6W-: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor

TF940-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TF941-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor