VG240-7N log[(Y/ΔY)/(Y_u/ΔY_u)] relative CIE-Kontrastempfindlichkeit logarithmische Koordinaten log(Y) und log(C_r)

log(Y) Y log(C_r) C_r

L*_u=50

Y_u=18

CIELAB relative Kontrastempfindlichkeit: log[(Y/ΔY)/(Y_u/ΔY_u)] = log(Y/Y_u)^{1/3}

Anwendungsbereich