ZG680-4A_1

Y_u=18 log(Y) Y

log(ΔY/ΔY_u) CIE-Normfarbwertdifferenz

ΔY normiert für ΔY_u

ΔY/ΔY_u L*_{ab} = 116 (Y/Y_n)^{1/3} - 16 Normfarbwertdifferenz nach CIELAB log(dY) = log( 3 (Y_n/116) ) + (2/3) log(Y/Y_n) = log(3(Y_n^{1/3})/116) + (2/3) log(Y)

Anwendungsbereich