eea60-5a

logY Y

log[ΔY/Y] Y_{TUBJND} sensitivity

N threshold

Y_u=18log(dY_u/Y_u)=,, m_u=,Y_u=18, dY_u=0,08, dY_u/Y_u=0,004

L*_{TUBJND}= (t/a) ln [ 1 + b · (Y/Y_u)] [1e] a=0,3411 t=88,23 t/a=258,6 b=6,141 Y_u=18 [2e] dY/Y = ( 1 + a · Y) / ( t · Y) = ( 1 + b · Y/Y_u) / ( t · Y) [3e]

application range