WG880-8, Änderung von PDT (LMS) beim Farbensehen; Adaptation

λ_d /nm λ_c /nm

Adaptation: λ_{RG}=608 Adaptation: λBJ=608

Schwelle: t_s=0.007 log[P_aD_aT_aU_aN_aW_a]-logU_a logN_a = 0,5 [logT_a+logU_a] logW_a = 0,5 [logN_a+logU_a] logP_a = log P_o - 0.19 logD_a = log D_o + 0.25 logT_a = log T_o + 50.66

525 475 575