AG720-7

Bitte ausfüllen oder kennzeichnen mit ( x ): Form B: Fragen für die Ausgabe des Rahmenbereichs der achromatischen Prüfvorlage AE06 nach ISO 9241-306 für Computeranzeige ( ) oder für externe Anzeige ( ): Dateiname: zum Beispiel AG06F0PX_CY8_1.PDF (schreibe Code von unterer rechten Seite)........................................ Prüfperson (z. B. Name, Vormane):........................................... Prüdatum (z. B.2017-03-01):...................................................

Computerbetriebssystem und Version (z. B. Unix Build X,Y)1:.................................... PDF-Reader-Software und Version für Anzeigenausgabe (z. B. Adobe Reader 7.0)1:.................................... Anzeige-Computer eder externTeiber und "Gammawert" der linearisierten Ausgabe:.................................................... Bemerkungen Die Ausgabegröße auf der Computeranzeige sollte auf die Originalgröÿe (282 mm x 194 mm) des inneren dickeren Rahmenrechtecks eingestellt sein. Die Ausgabegröße sollte mit der Genauigkeit von +/-2 mmdurch die Software einem Lineal auf dies Größe eingestellt werden.

Die Ausgabegröße auf der externen Anzeige ist verschieden. Für der Prüfbericht sollten die Skalierfaktoren (siehe unten) oder die entsprechende Ausgabegröße der Computeranzeige verwenden werden.

Prüfung auf Übereinstimmung mit 5-stufigen Graumaßstäben entsprechend der Graumaßstäbe im Rahmenbereich: Gibt es deutlich zu sehende Unterschiede zwischen den 5-stufigen Graumaßstäben in der Nähe der Ecken? Ja/Nein wenn Ja: Angeben durch ( x ) - nur ein ( x ) - welcher Graumaßstab am meisten vom Mittel der vier Graumaßstäbe abweicht und kennzeichne, ob dieser heller oder dunkler ist. Links oben ( ) Rechts oben ( ) Links unten ( ) Rechts unten ( ) Prüfund der Skalierfaktoren mit Hilde der Breite und Höhe des inneren Rechtecks im Rahmenbereich: Es ist die Breite und Höhe des inneren Rechtecks in x- und y-Richtung, in Millimeter, der Reproduktion (xo und yo; o = Ausgabe)sx und sy in den x - und y-Richtung sind zu berechnen. Auf 3 Stellen, in mm, und wie im Beispiel gerundet zu verwenden (z. B. sx= 1,01 und sy = 0,98). sx = xo / xr = . . . mm / 282 mm = . . . sy = yo / yr = . . . mm / 194 mm = . . .

Anmerkung Die Breite x_r und die Höhe y_r des inneren Rechtecks werden in der PS-Datei (oder ähnlichem) als 282 mm in x-Richtung und 194 mm in y-Richtung.