Fig. B3: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: cmy0* / 000n* setcmykcolor