KG080-7X, Seite 1 /1, %BEG GE20_22.TXT, Laser printer, Separation olv*

48-stufiger Bunttonkreis mit gleichabständigen rgb* Bunttonstufen; Nummern no. von 1080 Normfarben

RJGB_{ton}, 25.4 , 92.3 , 162.2 , 271.7 RJGB_{all}: LAB*Nio: , , LAB*Wio: , ,

16-stufiger Elementar-Bunttonkreis mit gleichabständigen CIELAB Bunttonstufen X_t Y_t Z_t L*_t a*_t b*_t L*_{t,a} a*_{t,a} b*_{t,a} h_{ab,t} rgb*

5-stufige gleichabständige Graureihe mit Ziel-Helligkeit: L* = , , , ,