KG231-7N

Jedes Display- Gerät benutzt rgb* und affinen Geräte-Transfer nach CIELAB L*, C*_{ab}, h_{ab}, L_r=2,5%, sRGB_i

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e) Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p gleicher Buntton? d/p/e gleich gestuft? d/p kein Clipping? d/p keine Glättung? d/p

sRGB- Bild sRGB -> olv* Geräte-Transfer, abhängig von L_r fär jedes Display sRGB -> olv* Geräte-Transfer und verschieden für jeden Drucker jedes Drucker- Gerät benutzt olv* und affinen Geräte-Transfer nach CIELAB L*, C*_{ab}, h_{ab}, Y_N=2,5, pRGB

8 Ebenen der Leuchtdichte- Reflexion L_{r,i} nach ISO 9241-306