KG241-3N

Linearisierte Displayausgabe L_{r,3}=2,5, dRGB_3 olv* nach ISO 9241-306, ISO/IEC TR 19797 ISO/IEC TR 24705

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e) Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p gleicher Buntton? d/p/e gleich gestuft? d/p kein Clipping? d/p keine Glättung? d/p

rgb*- Bild unerwünschte rgb* zum Beispiel: rgb PDF-Reader, Portausgabe: USB, VGA, HDMI, ...

Linearisierte Druckerausgabe Y=2,5, pRGB olv* nach ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 19797 ISO/IEC TR 24705