KG241-7N

Displayausgabe: Elementarbuntton? gleiche Stufung? keine Glättung? mit DIN 33872 Teile 5, 2, 6

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e) Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p gleicher Buntton? d/p/e gleich gestuft? d/p kein Clipping? d/p keine Glättung? d/p

rgb*- Bild unerwünschte rgb*-Datenänderung zum Beispiel: rgb-Datenglättung, PDF-Reader, Rechneroperationssystem, Portausgabe: USB, VGA, HDMI, ...

Druckerausgabe: Elementarbuntton? gleiche Stufung? keine Glättung? mit DIN 33872 Teile 5, 2, 6