KG261-3N

Display-Gerät benutzt ICC-LAB und absolutem farbmetrischen Intent z. B. nach DIN 15708-1:2010 L_r=2,5%, sRGB_3

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e) Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p gleicher Buntton? d/p/e gleich gestuft? d/p kein Clipping? d/p keine Glättung? d/p

sRGB- Bild sRGB -> ICC-LAB Ausgabe bezogenes Display-Profil für L_r=2,5%, sRGB_3 sRGB -> ICC-LAB Ausgabe bezogenes Drucker-Profil, z. B. für Y_N= 2,5

Drucker-Gerät benutzt ICC-LAB und absolutem farbmetrischen Intent z.B. nach DIN 15708-1:2010 z. B. für Y_N=2,5