KG291-3N

8 Gerätefarben (d) rgb*d =olv* in CIELAB: OYLCVM und NW Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): cmy*d =1 - olv* mit lineare Beziehungen zwischen cmyd -> cmy* und LCH* (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*) Gleichungen cmy* - LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1 Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: cmyd - LCH*’ für ein 9x9x9-Gitter von cmyd-Eingabefarben cmy* - LCH* ein 9x9x9-Gitter von Daten cmy* und LCH* cmy’*- LCH* Geräte-Linearisierung durch cmyd -> cmy’*

5 gleiche Stufen t*