SS680-3

445 495 545

λ /nm u logarithmic N_a-data N_a = ( M_o^•S_o )^{0,5} log N_a = (log M_o + log S_o)/2 log [ N_a, M_o, S_o ] u_λ = (λ - 555) / 50 logM_o = -0,35[u_λ-u545]^2 logS_o = -0,35[u_λ-u_{445}]^2 Adaptation: λ_{MS}=495

0,0 555

Threshold S_a=0