TN851-1, Figur D4W-: 16 ekvidistante trinn rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TN851-3, Figur D5W-: Skrift Landoltringer PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor

TN850-5, Figur D2W-: radielt gitter PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor TN851-5, Figur D6W-: Landoltringer W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor

TN850-7, Figur D3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TN851-7, Figur D7W-: Landoltringer W-B-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor