TS700-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0 rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) N-W

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

10 20 30

TS700-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L* pasos de gris + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0

L*/Y_{entrada}

(absoluta)

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativa)

w*_{entrada}

TS700-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0

L*/Y_{entrada}

(absoluta)

NO y código Hex

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativa)

w*_{entrada}

TS701-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0 paso fondo Código Hexadecimal

anillos de Landolt W-N paso del anillo Código Hexadecimal

código: fondo-paso del anillo

TS701-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0 de diámetro ráster in lpi

TS701-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0 de diámetro ráster in lpi