een70-3a

x_r =log[L/L_u] x_u=

F_{abc}(x_r)=achromatic receptor response & calculated

W N a=1,00 b=1,00 b/a=1,00 c=0,70 b=1,00 b/c=1,42 m_{R+}=0,00 m_{G-}=0,00 m_{Y+}=0,00 range of office luminance

N W