eew60-5a ens00-5n

Line-element equations according to CIE 230:2019

Colour-threshold (t) function ft(x) = ΔYt = ΔxYu ΔYt=(A1+A2Y)/A0 A0=1,5, A1=0,0170, A2=0,0058 [0] ftu (x) = ΔYt

ΔYtu

= 1+b x 1+b b=A2Yu/A1 x=Y/Yu [1] ∫ Ftu (x) = f ’tu (x) ftu (x) dx = ∫ b 1+b x dx [2]

Example for L*tu(x), ΔYt with x=Y/Yu, xu=1, b=6,141:

L*tu (x) = L*t(x) L*tu(x)

= ln(1+b x) ln(1+b) [3] ftu (x) = ΔYt

ΔYtu

= 1+b x 1+b [4]