egg00-8n

x_r =log[L/L_u]

L_{u0} L_u L_{u1}

L_u= 2 8 cd/m^2

L_{u0}= 0 , 2 8 cd/m^2

L_{u1}= 2 8 0 0 cd/m^2

F_{ab}(x_r)=achromatische Rezeptorerregung

asymptote

schwarzes Loch unsichtbar weißes Loch unsichtbar

Bereich Büro- Leuchtdichte W_N

N_W N W

Log-Kodierung mit analogem Film oder digitaler Kamera

Log-Kodierung für drei Adaptationen

Kodierungsänderung für Adaptationen N und W