egg31-6n

0,0 0,5 1,0

F’_{ab}(x_r )

x_r =log[L/L_u] L L_{u0} L_u L_{u1}

L_u= 2 8 cd/m^2

F_{ab}(x_r)=achromatische Rezeptorerregung, TUB-Modell

F’_{ab}(x_r )= -4 b α / [a{10^{xr /a’} +10^{- xr /a’} }^2] a=1,00; b=1,00_{α=0.65}

asymptote W N

Bereich Büro- Leuchtdichte