egv61-3n

Fernseh-Grundfarbe oder -Mischfarbe für D65 CIE-Daten für YW=90,0

Drei additive Mischfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 Cd Md Yd Cyan (Cyanblau) Magenta (Magentarot) Gelb

87,41 57,68 93,23

-46,42 94,83 -20,83

-13,64 -58,74 91,22

48,38 111,55 93,56 199 324 110

Norm-CIELAB-Daten L*a*b*C*abhab

(L*d=90,0 für Weiß; L*d=18,0 für Schwarz)

L*d a*d b*d C*ab,d hab,d

Drei additive Basisfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 Rd Gd Bd Rot (Orangerot) Grün (Laubgrün) Blau (Violettblau)

50,84 84,15 30,63

77,31 -83,21 76,46

64,87 80,31 -104,14

100,93 115,65 129,19 19 144 290 Unbunte Farben mit unterschiedlicher Normierung:

W0 (weißer Monitor, 100%) W1 (weißer Monitor, 90,0%) N1 (schwarzer Monitor, 2,5%) N0 (schwarzer Monitor, 0%)

100,00 0,00 0,00 0,00 0 95,40 0,00 0,00 0,00 0 18,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0