egw40-1a

logY Y

L*_{r,CIELAB} relative Helligkeit normiert zur Umgebungshelligkeit L*_{u,CIELAB}

N-Schwelle Y^u=18L*/L*^u=1, m^u=,L*^u=50, Y^u=18

L*= 116 (Y/Y_n)^{1/3} - 16, Y_n=100, Y_u=18, 1 ≤ Y ≤ 100 [1b] L*= k_u (Y/Y_u)^{1/3} - 16, k_u=116 [Y_u/Y_n]^{1/3}=65,50 [2b] L*/L*_u = [ (Y/Y_u)^{1/3} - 16/k_u] / [1 - 16/k_u] [3b]

Anwendungsbereich