fga00-3n, CET40-3N

ISO-Farbdatei und Schleife: Datei -> Druck -> Scan -> Datei

benutze die ISO-Datei mit 729(=9x9x9) Farben und mit 9 und 16stufigen Grauskalen: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG49/AG49F0PX_CY8_1.PDF

ISO-Farbatei und OLM16-Methode für Geräteausgabe- Linearisierung

visueller Test: gleiche relative Stufung (J/N)? Benutze Farben in Spalte b bis j

ISO-Datei mit rgb*-Farbdaten

rgb*

LCh* rgb Eingabelinearisierung rgb->rgb* rgb* -> LCh*

Drucker oder Offset

Farbdisplay

Hardware digital -> analog

Bildprozess

LCh* -> rgb

Farbkamera

Farbscanner,

Hardware analog -> digital

Bildprozess rgb -> rgb*

Tabelle / ähnlich

ICC Look_Up

Software digital -> digital

Bildprozess

Literatur für Ein- und Ausgabelinearisierung Richter, K., Output Linearisation Method OLM16 for Displays, Offset, and Printers, siehe http://color.li.tu-berlin.de/OUTLIN16_01.PDF ähnlich CIE R8-09:2016 (für CIE-Mitglieder)

ISO-Dateien mit gleichabständige Farbskalen: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html http://standards.iso.org/iso-iec/15775/ed-2/en